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Przedmiar robót 3/06/Rd/2026



Obiekt	Remont pokrycia dachowego w istniejącej świetlicy wiejskie w miejscowości Brudzędy 23B/7	, gm. Markusy
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45262690-4 - Remont starych budynków
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	Brudzędy, dz. nr 171 gmina Markusy
Inwestor	Gmina Markusy, 82-325Markusy Biuro kosztorysowe	A.M.Nieruchomości Andrzej Marciniak
82-440 Dzierzgoń
ul. Miodowa 2

























Sporządził	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. POM/0320/PWOK/11

Dzierzgoń 27.06.2026r.
"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Załącznik	Strona 2/5
Remont pokrycia dachowego w istniejącej świetlicy wiejskie w miejscowości Brudzędy 23B/7, gm. Markusy
OGÓLNA CHARAKTARYSTYKA ROBÓT

Rozbudowywany budynek jest obiektem parterowy bez poddasza,
murowanym z cegły i gazobetonu bez podpiwniczenia i poddasza, położony w Brudzędach, gm. Markusy na działce o nr 171. Budynek, w którym zlokalizowana jest świetlica jest budynkiem pełniącym funkcję świetlicy.
Dane techniczne budynku:
Dane liczbowe:
· Powierzchnia zabudowy (całego budynku) - 375,00 m2;
· Powierzchnia dachu do remontu - 381,25 m2;

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Zakres prac:
Prace do wykonania:
Zdemontowanie instalacji odgromowej z pozostawieniem pokrycia papowego.
Nabicie kontrłat 2,2 cm szer. 5,0 cm. nabicie łat 5x6 cm co 50 cm
Pokrycie dachu płytami dachowymi warstwowymi gr 10 cm,
Wykonanie obróbek przy kominach, kalenicowej wiatrownic bocznych obróbka belek zewnętrznych, pokrycie kominów obróbką. Montaż rur spustowych i rynien
Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Wykonanie pomiarów skuteczności instalacji odgromowej.
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	Nr
	Podstawa
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	
	
	Roboty przygotowawcze
	
	

	1
	KNR 0 1101/01
	
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą
	

m3
	

3,870

	
	
	
	Instalacja odgromowa
	
	

	2
	KNR 4-03 1137/02
	
	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej z kanałów innych niż betonowe

130,05*0,5
razem
	

szt
	

65,025

	
	
	
	
	szt
	65,025

	3
	KNR 4-03 1139/03
	
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym - na ścianach i dachu
3*12,95
3*27.4
2*2.5
4,0
	






razem
	

m m m m
	

38,850
82,200
5,000
4,000

	
	
	
	
	
	m
	130,050

	4
	KNR 4-03 1139/01
	
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju płaskownika do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym
	

m
	

28,000

	5
	KNNR 5 0601/01
	
	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
130,05
	


razem
	

m
	

130,05

	
	
	
	
	
	m
	130,05

	6
	KNNR 5 0611/12
	
	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm
16
razem
	

szt
	

16,00

	
	
	
	
	szt
	16,00

	7
	KNR 5-08 0619/06
	
	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej 6
	


razem
	

szt
	

6,00

	
	
	
	
	
	szt
	6,00

	8
	KNNR 5 0614/02
	
	Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu z cegły 6
	


razem
	

szt
	

6,00

	
	
	
	
	
	szt
	6,00

	9
	KNR 5-08 0601/05
	
	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą
	

szt.
	

10,000

	10
	KNR 5-08 0606/02
	
	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
	

m
	

62,500

	11
	KNR 5-08 0619/05
	
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej
	

szt.
	

6,000

	12
	KNR 4-03 1205/03
	
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	

pomiar.
	

6,000

	
	
	
	Dach
	
	

	13
	KNR 2-02 0410/04
	
	Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm w rozstawie co 50cm

27,5*13,5
2,5*4
	



razem
	

m2 m2
	

371,25
10,00

	
	
	
	
	
	m2
	381,25
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	Nr
	Podstawa
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	14
	KNR K-05 0104/06
	
	Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm
	

m2
	

381,250

	15
	KNR 0-15 0522/02
	
	Pokrycie dachu płytami dachowymi warstwowymi gr 10 cm 
	

m2
	

381,250

	16
	KNR 2-02 0508/03
	
	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm

27,5*2
razem
	

m
	

55,00

	
	
	
	
	m
	55,00

	17
	KNR 2-02 0510/02
	
	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm


6*4,6
razem
	


m
	


27,60

	
	
	
	
	m
	27,60

	18
	KNNR 2 0504/02
	
	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - wykonanie pasów przy rynnowych, obróbka Kominów i czap kominowych
(27,5*3)*0,6
(13,5*2)*0,6
4*3
10*2
razem
	

m2 m2 m2 m2
	

49,50
16,20
12,00
20,00

	
	
	
	
	m2
	97,70

	19
	KNR 4-04 0403/08
	
	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
	

m
	

42,000




	Nr
	Opis robót

	
	Roboty przygotowawcze

	
	Instalacja odgromowa

	
	Dach



